附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价表** | | | | | | | | |  |
| 包号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 医用电子血压计 | 台 | 2 | 1、测量原理：示波法；  2、显示：数字显示；  3、测量位置：双臂均可，测量手臂周长：17～42cm；  4、压力显示范围 0～299mmHg；  5、测量范围：血压：40～260mmHg，脉搏数：40～180/min；  6、压力精度：≤±3mmHg（±0.4KPa），脉搏测量精度≤±2%；  7、压力监测：半导体压力传感器，电子肘部位置传感器，具有位置正确指示灯提示功能；  8、臂筒可根据身高上下调节；  9、全中文打印显示，具有干扰情况用户提醒功能，具有干扰波形图打印显示功能，配备热敏式打印机，可自动裁纸，有常规模式、紧凑模式、大字体模式等多种模式可选；  10、具有语音播报测量结果功能；  11、可自动判定合适的充气速度和自动收紧臂套软硬度；  12、当压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间＜10秒；  13、具有RS-232标准接口，可连接电脑同步管理；专用软件配套（专用数据线和专用软件）；  14、外壳为抗菌材料，袖带为抗菌套，臂套可分离清洗；  15、售后服务  （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。  （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。  （3）质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。  （4）当设备发生故障，7日内无法修复，须提供备用机服务。  （5）有成渝两地售后服务机构及工程师 |  |  |  |  |  |
| 2 | 预冲式导管冲洗器 | 支 |  | 用于不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端，III类注册证产品。  管腔10ml管径，低阻力，降低因注射器压强产生导管破损风险。  具有消除注射器回血设计。  具备锁止环设计，芯杆不被抽出，保证液体的无菌区域。  产品性能稳定，保质期三年；具有CE及ISO质量认证体系。 | 10ml |  |  |  | 只报单价 |

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

年 月 日