|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1 报价表** | | | | | | | | |
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 品牌、型号 | 生产企业 | 单价 | 备注 |
| 1、 | 震动排痰仪 | 台 | 1 | 1、适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅者，促进患者痰液的排出。  2、便携款结构，方便移动；  3、≥5.6寸彩色液晶触摸显示器， 操作便捷；  4、治疗全程无需人工协助、自动完成，不但极大地减轻了医护人员的劳动强度同时也提高了治疗效果；  5、双导气管同时充气工作使得患者胸腔受力分布均匀，大大提高了患者治疗过程中的舒适度，疗效更加显著；  6、高可靠性，低噪声；  ★7、可拆卸式充气背心/充气胸带，操作方便，易清洗；  8、定时调节范围1分-100分可调，调节步进1分钟，频率调节范围：2Hz～26Hz，调节步进1Hz。  9、振动强度0.5-3.9Kpa可调，自由空气流量≥10L/min；  10、具有超压力提示或报警功能；  11、具有儿童、成人使用功能。  12、售后服务  （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。  （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。  （3）质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。  （4）当设备发生故障，7日内无法修复，须提供备用机服务。  （5）有成渝两地售后服务机构及工程师。 |  |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

3、带“★”号技术参数为实质性要求。

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

2020年 4月27日