附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价表** | | | | | | | | |  |
| 包号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 产床 | 台 | 1 | 1、床面升降尺寸在660～960mm之间；  ★2、床台尺寸：≥2100×940mm，产妇在住院后可以在同一张床完成待产、分娩、接生、及产后恢复等；  ★3、辅助板尺寸：≥400×570mm，有锁紧器装置，台面可脱卸，可任何方向分娩；  ★4、背板角度在0°～75°之间，座板上翘≥15°，床面前倾角度≥5°，后倾角度≥15°，各种体位电动调节，适用于任何分娩、接生、检查；  5、产床脚轮具有定向移动、万向移动功能，当产床移动至指定的位置时，可刹车并稳定住产床；  6、床垫可防羊水外泄、抗污、耐酸碱等；  7、搁腿架分为左右向，180°可调节，可承受扭力≥15KG；  8、配备拉手，方便产妇在分娩时进行支撑；  9、头部护栏可拆卸，便于医生对产妇紧急处理；  10、配备输液架、污物盆、医师座椅等。  11、售后服务  （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。  （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。  （3）质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。  （4）当设备发生故障，7日内无法修复，须提供备用机服务。  （5）有成渝两地售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养2-4次。 |  |  |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

3、带“★”号技术参数为实质性要求。

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

年 月 日