附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价表** | | | | | | | | |  |
| 包号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 智能熏蒸仪 | 台 | 4 | 1、定时时间在1-99min可调，连续工作时间≥8h；  2、温度显示范围：0℃-150℃，显示精度≤±1℃；  3、压力调节范围：20-35KPa；  4、熏蒸锅容积：5L；  5、正常工作加药量在2.2L～3L之间；  6、有常规模式、强弱模式两种工作模式可调；  ★7、双路输出中药蒸汽,可同时治疗两个部位或两个患者，且互不影响；  8、液晶屏可实时显示状态提示，如“缺液”、“预热”、“治疗”等；  ★9、熏蒸容器具有多重安全防护装置，如达到压力自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄气等多重安全保护装置；  ★10、具有超温、超压、缺水保护，并有提示音；  ★11、有两个独立的熏蒸容器，并在熏蒸容器内具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入；蒸汽输出装置可拆卸，以方便清洗；  ★12、配备冷凝水收集系统，熏蒸过程中产生的冷凝水自动汇集至冷凝水收集器，避免烫伤患者；  13、喷头配有安全隔离罩，使病人和喷嘴之间保持安全距离；  14、配置自动、手动两种排废液方式，且互不干扰；  15、三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头，可针对于某个部位的熏蒸；  16、具有浓度检测功能，可通过数值大小指示运行时药物的浓度；  17、售后服务  （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。  （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。  （3）质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。  （4）当设备发生故障，7日内无法修复，须提供备用机服务。  （5）有成渝两地售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养2-4次。 |  |  |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

3、带“★”号技术参数为实质性要求。

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

年 月 日