附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价表** | | | | | | | | |  |
| 包号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 眼底相机 | 台 | 1 | 1、免散瞳拍摄眼底彩照,手动调焦。  ★2、视场：45度；  屈光补偿：+20.0 ～ -20.0D；  工作距离：30 mm；  最小瞳孔直径：2.5mm。  3、图像分辨率：≥500万像素。  4、双光源，自然白光LED，近红外LED。  5、显示屏≥3.5英寸，彩色显示屏。  6、图片格式：JPEG。  7、最大支持16G SD卡或TF卡。  8、WIFI实时传输，电脑连接打印机打印报告，也可WIFI打印机直接出报告。  9、功率≤ 6VA。  10、镜头可方便携带、拆卸。  11、电池充满后，可连续工作≥3小时。  ★12、配备专用电脑软件，可无线传输。  13．售后服务  （1）免费安装、调试、培训，直至学会设备操作、使用为止。  （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、故障响应时间等。质保期从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。  （3）设备发生故障，7日内无法修复，须提供备用机服务。  （4）有成渝两地售后服务机构、人员及配件库，保证24小时到达现场处理问题。  （5）免费提供每季度定期巡检、保养服务。 |  |  |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

3、带“★”号技术参数为实质性要求。

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

年 月 日