附件1：

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 妇科综合治疗仪 | 台 | 2 | 1. 显示屏≥5.5英寸，屏幕可0-60度任意调节，可显示输出强度和时间；
2. 通道数≥三通道，且输出强度独立可调；
3. 治疗时间有20、30、40、50、60分可调，或不定时设置；
4. 定时偏差≤±5%；
5. 配置软件下拉菜单式治疗项目菜单快捷查询功能，要求能方便的对治疗项目、治疗部位及方法、治疗时间等进行操作；
6. 治疗项目选择为中文菜单，可根据不同治疗项目，可同时治疗两个或三个病人，具有菜单选择、治疗时间计数和提示、声光提示等功能；
7. 治疗项目具有产后催乳常规治疗、产后子宫复旧治疗、尿潴留治疗等；
8. 配备专业推车，以方便临床使用；
9. 配备乳房治疗电极罩、圆形治疗电极罩、耳夹电极、腹带、胸部理疗电极片、圆形理疗电极片、电极线部件、治疗电极线等。

10、售后服务（1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。（2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。（3）质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。（4）当设备发生故障，7日内无法修复，须提供备用机服务。（5）有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养2-4次。 |  |  |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

 年 月 日