附件1：

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 超声切割止血系统 | 台 | 2 | 1、主机满足GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》，管理分类Ⅲ类。2、开机测试简单快速，测试自检时间≤1分钟。▲3、具有故障智能指示系统，自检有错误代码显示对应的错误原因，能快速的分辨驱动柄及刀头性能好坏。4、主机功率多档可调（有功率大小的档位显示），可满足各类手术的不同需求，刀头工作时有工作状况提示音。5、工作时无电流通过病人躯体，对于安装了心脏起搏器的患者也能适用，决不会点击、灼伤病人和医护人员。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  | 1、免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。2、提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。3、质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。4、当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。5、有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。 |  |  |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

 年 月 日