维修零配件需求调查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名 | 型号规格（长虹品牌空调维修所需配件） | 单价（元） |
| 传感器 | 挂机/柜机 | 内外5-20K |  |
| 电容 | 挂机/柜机 | 内外1-5uf |  |
| 电容 | 挂机/柜机 | 内外25-60uf |  |
| 显示板 | 挂机EQ系 | 内 |  |
| 挂机T1系 | 内 |  |
| 挂机R系 | 内 |  |
| 挂机IK系 | 内 |  |
| 挂机/柜机 | 内2P/3P/5P |  |
| 电源板 | 挂机 | 挂EQ系320张 |  |
| 柜机 | 显示屏2P/3P/5P |  |
| 柜机 | 内2P/3P/ |  |
| 天花机 | 内2P/3P/5P |  |
| 天花机 | 外2P/3P/5P |  |
| 天花机 | 外2P/3P/5P逆相板 |  |
| 电机 | 挂机 | 内 |  |
|  | 外 |  |
|  | 内风向 |  |
| 柜机 | 内2P/3P/4P |  |
|  | 外2P |  |
|  | 外3P |  |
|  | 外5P |  |
| 四通阀体组件 | 挂机/柜机 | 1-1.5P/2P |  |
| 四通阀体组件 | 挂机/柜机 | 3P/5P |  |
| 单向阀组件 | 挂机/柜机 | 1-1.5P/2P |  |
| 单向阀组件 | 挂机/柜机 | 3P/5P |  |
| 四通阀体线圈 | 挂机/柜机 | 1-1.5P/2P/3P/5P |  |
| 风扇叶 | 挂机/柜机 | 外1-1.5P/2P/3P/5P |  |
|  | 挂机/柜机 | 内1-1.5P/2P/3P/5P |  |
| 制冷剂 | 单台 | 1-1.5P/2P/3P/5P |  |
|  | 中大修换件使用 | 1-1.5P/2P/3P/5P |  |
| 遥控器 |  | 1-1.5P/2P/3P/5P |  |
| 压缩机 |  | 1-1.5P |  |
| 压缩机 |  | 2P |  |
| 压缩机 |  | 3P |  |
| 压缩机 |  | 5P |  |

维修工费需求调查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 维修项目 | 规格型号（Q为制冷量） | 单价（元） |
| 更换：面板、中框组件、羽根组件、开关组件、排水管、电源线、温度传感器、保险管、遥控接收头、负离子发生器、电子集尘器、风扇电机电容、变压器、接线端子板、室内机调整、步进电机等 | Q≤5100 |  |
| Q＞5100≤7200 |  |
| Q＞5100≤12000 |  |
| 更换：同步电机、电加热装置、接水盒、电控板、控制面板等 | Q≤5100 |  |
| Q＞5100≤7200 |  |
| Q＞5100≤12000 |  |
| 更换：室内风扇电机、内机贯流（离心）风扇 | Q≤5100 |  |
| Q＞5100≤7200 |  |
| Q＞5100≤12000 |  |
| 更换：温度传感器、电磁阀线圈、变压器、风扇、风扇电机电容、压缩机电容、接线端子、电控板、功率模块、交流接触器、继电器、曲轴箱加热带、机壳等，修内外机连线，系统管路矫正，室外机调整 | Q≤5100 |  |
| Q＞5100≤7200 |  |
| Q＞5100≤12000 |  |
| 更换室外风扇电机、换电机支架 | Q≤5100 |  |
| Q＞5100≤7200 |  |
| Q＞5100≤12000 |  |
| 室外机冷凝器或管路补漏加氟（需焊接） | Q≤5100 |  |
| Q＞5100≤7200 |  |
| Q＞5100≤12000 |  |
| 更换：截止阀、毛细管、压力保护开关、单向阀、过滤器等、连接管检漏、系统排脏堵冰堵、更换外机管路 | Q≤5100 |  |
| Q＞5100≤7200 |  |
| Q＞5100≤12000 |  |
| 无漏点加氟、高低压阀调整、接口慢漏、换铜帽 | Q≤5100 |  |
| Q＞5100≤7200 |  |
| Q＞5100≤12000 |  |
| 更换：压缩机、四通阀（电磁阀）阀体、热交换器 | Q≤5100 |  |
| Q＞5100≤7200 |  |
| Q＞5100≤12000 |  |
| 上门保养，不需要换零部件的维修，更换遥控器或检查遥控器、给风叶或轴承加油、处理内外机接线不良等 | Q≤5100 |  |
| Q＞5100≤7200 |  |
| Q＞5100≤12000 |  |
| 移室外机 | Q≤5100 |  |
| Q＞5100≤7200 |  |
| Q＞5100≤12000 |  |
| 移室内机 | Q≤5100 |  |
| Q＞5100≤7200 |  |
| Q＞5100≤12000 |  |
| 移整机 | Q≤5100 |  |
| Q＞5100≤7200 |  |
| Q＞5100≤12000 |  |
| 拆除整机后搬运至医院库房 | Q≤5100 |  |
| Q＞5100≤7200 |  |
| Q＞5100≤12000 |  |
| 加长铜管含材料、人工、补氟、铜管焊接、保温等完成加管后能保证空调正常运行的全部工作内容 | Q≤5100 |  |
| Q＞5100≤7200 |  |
| Q＞5100≤12000 |  |