**大竹县人民医院5P四面出风型固定式天花机院内自主采购项目**

（采购需求）

**一、项目预算金额**

本项目采购总预算为65800元（大写：人民币陆万伍仟捌佰元整），供应商报价为本项目全部工作内容的价格体现，采购人无须另向供应商支付其他任何费用，采购人不因市场风险、价格波动等情况向供应商支付风险补偿和成本补偿等费用。

1. **采购标的**

**（一）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 标的名称 | 采购数量 | 单价最高限价（台/元） | 采购总预算（元） | 备注 |
| 1 | 5P四面出风型固定式天花机 | 10（台） | 6580 | 65800 | 本项目标的为分批供货，非一次性交付 |

**（二）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 |
| 1 | 规格类别 | 5P |
| 2 | 额定制冷量（W） | 额定制冷量≥12000 |
| 3 | 适用面积 | 约46-70㎡ |
| 4 | 冷暖类型 | 冷暖 |
| 5 | 能效等级 | 等于或优于二级 |
| 6 | 电辅加热 | 具有 |
| 7 | 包含配插头\空开 | 380V漏电保护空气开关 |
| 8 | 包含水管长度 | ≥5米 |
| 9 | 包含电源线长度 | ≥1.5米 |
| 10 | 是否具有变频功能 | 具有变频功能 |
| 供应商应将货物送到采购人指定地点，交采购人验收，供应商新装每台天花机应包含：原厂遥控器一个、墙体开孔一个、原厂天花机吊架一套、原厂天花机安装辅料、冷媒加注。 |

**三、项目技术、服务及其他要求**

1、供应商所提供的货物应等于或优于本项目采购人所列的货物技术参数要求。若本文件中的技术要求无明确说明，则按国家有关部门及生产企业最新颁布的要求为准。天花机噪音标准要符合国家相关要求。

2、供应商所提供的货物须是全新、未使用过的厂家合格正品，不得提供拆封机、样品机、翻新机等。并完全符合国家有关质量标准和采购文件要求，货物应无明显划伤、无碰撞痕迹、无损坏。货物包装应为出厂时的原包装，包装在装卸、运输和仓储过程能够对货物提供足够保护，防止货物受潮、腐蚀、被冲击等产生损坏。货物包装应干净、结实、无破损、封口严密、方便储存、运输和使用。每件包装上须注明品名、规格、生产厂家、生产日期、质量合格标志等。本项目提供的天花机货物应均为原厂原装机型，不得提供二次拼装机型，天花机的内外机组应为同一品牌，若供应商提供非原厂原装机视为供应商虚假响应。

3、供应商提供的货物，除去原机附带安装材料外，按采购人的安装需求，还需增加额外安装材料的，供应商应对现场需增加安装材料进行测量，并填写安装材料增加明细，交采购人核实，经采购人核实签字后方可实施安装，所有增加安装材料应与原厂材料质量、性能一致并提供与原机附带材料相应的售后服务（非本项目所列的安装辅材不计入本项目天花机采购合同总价内，由采购人与供应商据实议价结算）。

4、供应商按采购人的使用需求确定安装天花机的位置，现场安装位置不满足安装条件的，应与采购人协商调整安装位置。天花机安装后的排水管路布局应合理，天花机排水应排至就近的排水管道及排水沟渠，保证货物能在采购人现有条件下稳定正常使用，且不会对采购人其它设施设备的使用造成影响。

5、本项目为交钥匙工程，每台天花机供应商接采购人通知后至采购人院内指定地点完成该天花机的安装调试，并满足采购人正常使用需求。有旧机拆除的，则新天花机安装完毕后，供应商将旧天花机搬运至采购人库房。供应商应将旧机拆除后及时搬运至采购人库房，不得将旧天花机堆积在病房或通道，绊倒患者发生的一切法律责任由供应商自行承担。

6、供应商应将货物送到采购人指定的院内库房后，接受采购人验货，并交付货物的送货明细清单，及销售凭证。供应商接采购人通知后，到采购人指定地点完成货物安装并提供合格证、说明书、遥控器、保修卡及销售单据交于采购人职能部门。销售单据所记录的数据应与实际供货的品名、规格型号、数量、单价、金额等一致。货物验收时双方填写验收记录单据，验收记录单据应当由采购人签字认可，货物的质保期由供应商每完成一台天花机安装且正常开机算起。

7、供应商须有专人负责与采购人业务接洽，接洽人员应响应采购人的货物采购需求，负责联络、安排、协调货物配送、售后、对账等全流程服务。（全流程服务是指接洽人员负责联络、安排、协调货物配送至采购人指定地点期间发生的所有工作，不得将部分环节工作转嫁给采购人的职能人员，占用采购人职能人员时间。例：采购人通知供应商送货到库房，供应商接洽人员收到采购需求后，接洽人员负责备货，联系配送人员将货物配送到库房，接洽人员负责与库管双方验收货物，将该批货物的销货资料，售后资料交接给库管。即接洽人员必须全流程负责货物配送事宜直至到库房指定地点完成交接工作。接洽人员不得将收货联络、协调配送等工作转嫁给采购人，例如将货发到配送站或快递点后，让采购人自己负责联系配送站配送及后续收货工作，在院内苦等配送站工作人员，造成工作时间浪费。）未提供全流程服务视为供应商违约。供应商除接洽人员外，提供至少2名专门负责采购人业务的技术人员负责货物安装、调试、培训、维保、售后等服务，技术人员应相对固定。供应商不得随意变更接洽人员、技术人员。

8、供应商负责货物的资产管理标签填写，填写内容包括品名、规格、安装日期，保修生效和截止日期，所属科室，使用人员，并将资产管理标签内容和货物说明书，保修卡移交至采购人职能科室完成对采购人货物使用人员的简单培训，令其能掌握货物的正确操作和使用方法。

5、供应商提供合同履约期间货物会计数据统计工作，每次以电子文档形式将所有配送货物的时间、品名、规格、数量、单价、金额、所属科室等数据发送至采购人相关工作人员存档。

6、供应商提供因货物故障或质量问题产生的上门维修服务或货物退换服务。

7、供应商需要根据采购人的通知做好货物的备品工作，确保货源稳定，不能断供。

8、供应商提供服务时，应到采购人指定的院内地点和采购人指定人员对接，按采购人工作人员诉求及时提供服务，供应商在履约过程中，不得引起就诊者和采购人工作人员投诉，经采购人核实确为供应商原因造成的投诉，视为供应商违约。

9、供应商投入本项目空调安装维修人员应具有中华人民共和国应急管理局出具的“制冷与空调设备安装修理作业”与“高处作业”特种设备作业证书。供应商须遵守采购人规定的院内各项制度和要求，并在指定的区域内进行作业，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保安全，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施，合同履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。若供应商造成采购人损失的，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、或由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

**四、商务要求**

（一）合同履行期限

自成交双方签订采购合同签字盖章之日起，本合同金额使用完毕，最后一台安装完毕的天花机质保期满截止。

1. 交货时间

 供应商提供的每批次天花机应在接到采购人通知后，24小时内配送到采购人院内指定地点。

1. **项目履行地点**

四川省大竹县白塔街道青年路99号，大竹县人民医院院内指定地点。供应商货物安装完毕交付采购人之前，成品及半成品的损毁、灭失风险由供应商承担。

1. **项目付款方式**

1、合同履行期间，本项目采购总金额在达到项目成交总金额前，采购人和供应商每季度核算一次供应商所供货物采购数量和金额。

供应商应完成与采购人当季度货款的核算工作。供应商提供合同履约期间货物会计数据统计的电子文档给采购人存档。

2、采购人采用银行转账方式付款，采购人付款前，供应商必须提供货物结算清单给采购人核对，供应商的结算清单应清楚、准确、真实。供应商必须出具国家认可的足额有效发票，供应商为一般纳税人的，应当提供增值税专用发票。供应商未按前款要求提供资料和票据的，采购人有权拒绝付款。

3、双方核对一致后，供应商才可开具发票。每次采购人在收到供应商前款所述有效票据后，90日内转账支付供应商该批次货款。