台式电脑维修项目市场价格征询表

征询供应商名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 型 号 | 供应商报价单价(元) | 备注（型号） |
| 处理器：I3-10105散片+风扇 | CPU制作工艺：14纳米  适用类型：台式机 CPU型号：酷睿i3 10代，64位处理器 CPU频率：3.7—4.4GHz 核心/线程：四核心/八线程 核心类型：Comet Lake 三级缓存：6MB 总线规格：DMI3 8GT/s 支持内存频率：DDR4 2666MHz 支持最大内存通道数：2 最大内存带宽：41.6GB/s 显卡参数：集成英特尔 超核芯显卡630 显卡基本频率：350MHz 显卡最大动态频率：1.10GHz 显卡视频最大内存：64GB OpenGL支持：4.5 DirectX支持：12 插槽类型：LGA 1200 TDP(热功耗设计）：65W 支持睿频加速技术，支持超线程技术 含适配CPU散热器 |  |  |
| 主 板：H510 | 主板芯片组：Intel H510,支持Intel第十代与十一代处理器 CPU插槽：LGA1200 内存支持：双通道2×DDR4 DIMM 网卡芯片：板载千兆网卡 USB接口：4个USB2.0,2个USB3.0 扩展插针：1组USB2.0,1组USB3.0 音频接口：5.1声道音频 视频接口：VGA+HDMI 电源接口：24针+8针 |  |  |
| 内 存：8G 2666 | 容量描述：单条8GB 适用类型：台式机 内存类型：DDR4 内存主频：2666MHz 针脚数：288pin 插槽类型：DIMM CL延迟： 19 工作电压：1.2V |  |  |
| 内 存：16G 2666 | 容量描述：单条16GB 适用类型：台式机 内存类型：DDR4 内存主频：2666MHz 针脚数：288pin 插槽类型：DIMM CL延迟： 19 工作电压：1.2V |  |  |
| 固态硬盘：240G | 存储容量：240GB 适用类型：台式机硬盘 接口类型：SATA REV3.0（6Gbps） 外形尺寸：2.5英寸 闪存架构：TLC三层单元 读取速度：520MB/s 写入速度：450MB/s 其它参数：支持TRIM TBW：120TBW 工作温度：0-70℃ |  |  |
| 机械硬盘：1TB | 存储容量：1000GB 适用类型：台式机硬盘 外形尺寸：3.5 英寸 接口类型：SATA 3.0 接口速率：6Gb/s 盘片数量：1片 转速：7200rpm 缓存：64MB 接口传输速率：150MB/s |  |  |
| 台式机电源 | 额定功率：180W 适用类型：台式机 电源版本:ATX 12V 2.3 主板接口：适应主板 电源接口：CPU接口\*1、显卡接口\*2、硬盘接口\*2 电源尺寸：适应台式机内部结构 电源性能：交流输入220-240V,50-60Hz |  |  |
| 维修装机费 | 本项目指的维修装机内容仅包含完本次采购配件货物的安装调试及售后，包含每台电脑更换配件后所需的系统安装费用，不含原有台式电脑的软硬件的维修，供应商应确保新配件安装时不得造成原有台式电脑配件损坏。  每台电脑的维修费是由每台电脑维修更换的配件费用和维修装机费合计组成，同一台电脑若每一次存在多个配件需要安装时，维修装机费只能收取一次。 |  | 元/次 |

供应商提供至少两名专职维修人员负责本项目的电脑维修装机业务，维修人员电话要求7\*24小时保持畅通，在接到院方通知后半小时内能到达维修现场，并提供维修检查服务，应急维修在接到院方通知后及时到达维修现场。一年内供应商三次不能按时响应院方维修需求，或因维修延误造成院方科室投诉，院方有权终止项目合作。

本项目结算方式为：自双方合同签订之日起，每季度采购人与成交供应商进行一次维修配件和维修装机费的结算，双方核对维修确认表一致后，供应商才可开具发票后，采购人收到供应商发票后，90日内转账支付成交供应商该季度的所有配件费和服务费

本项目总预算金额为74100，采购人支付金额不超过预算总金额。

( 报价供应商名称 )已完全确认上述信息，结合货物服务所有内容进行合理的市场报价。

报价供应商（盖章）：

年 月 日